中研院地球所 大地電磁儀(Earth113-SG04) 測試結果

■10831 測試人員: 葉秀柏

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 | 測試結果 |
| MTU主機 | MTU-5C 10831 |  | PASS |
| MTU主機配件  攜帶用背包 | 10831 | 耗材 | PASS |
| MTU主機配件  電源線 | 10831  12V電源線 |  | PASS |
| MTU主機配件  GPS連接線 | 10831  GPS連接線 | 通常與GPS接收天線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  GPS接收天線 | 10831  GPS接收天線 | 通常與GPS連接線連接著不拆開 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡 | 10831 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  SD卡容器 | 10831(64GB)  20240821啟用 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| MTU主機配件  讀卡機 | 10831  USB-A-讀卡機 | 耗材，耗損後請參考外包裝自行購買替代品 | PASS |
| H1-10P磁棒纜線 | 10831-53478  H1-磁棒纜線 |  | PASS |
| H2-10P磁棒纜線 | 10831-53479  H2-磁棒纜線 |  | PASS |
| H3-10P磁棒纜線 | 10831-53495  H3-磁棒纜線 |  | PASS |
| H1-MTC185磁棒 | 10831-53478  H1-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H2-MTC185磁棒 | 10831-53479  H2-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| H3-MTC185磁棒 | 10831-53495  H3-MTC-185磁棒 |  | PASS |
| PE5-5D低雜訊非極化電極 | 5個 | 一盒共5個電極，各自用塑膠袋保存，內有含鹽水海綿。保存時請正放避免鹽水滲出導致汙染容器箱體。耗材。 | PASS |
| 電極纜線(CFD200-E) | 50x5=250[m] | 耗材 | PASS |